**- Piqueuse plate simple entrainement simple point noué**

- Nombre : 3

-          Tête sèche

-          Moteur intégré

-          Boite de contrôle avec panel

-          Coupe fil

-          Point d’arrêt initial début et fin de couture

-          Relève pied électromagnétique

-          Bâti roulettes

-          Disjoncteur CE (manque de tension)

-          Câble électrique normes CE (longueur 6 mètres- anti cisaillement)

-          Lampe leed

-          Mise en service et formation sur place

- Conditions de garantie

-          SAV intervention d’un technicien délais