**- Surjeteuse 3 fils simple entrainement**

- Nombre : 9

-          Tête sèche

-          Entraînement par différentiel  inférieur

-          Largeur surjet souhaité 4mm

-          Moteur électronique non intégré

-          Relevage pied presseur par rétro pédale pneumatique

-          Coupe chaînette par aspiration

-          Plateau semi submergé

-          Bâti roulettes

-          Disjoncteur CE (manque de tension)

-          Câble électrique normes CE (longueur 6 mètres –anti cisaillement)

-          Lampe leed

-          Mise en service et formation sur place

- Conditions de garantie

-          SAV d’un technicien délais