



Bâtiment E : Les buissons et les haies doivent être taillées de manière à permettre aux véhicules de se garer. Les bornes de béton doivent être visibles.



Retrait des feuilles



Maintien en l’état



Couper le lierre aux pieds des arbres.