ACCES PARKING ENSEIGNANTS

* fourniture et pose d’un portail coulissant autoportant barreaudé de dim 4000\*2000ht motorisé commande d’ouverture par clavier à code sur potelet extérieur, sortie libre par boucle magnétique finition thermolaquée (portail dimensionné pour environ 200 manœuvres par jour)
* Dépose et adaptation de l’existant pour intégrer les nouveaux ouvrages
* Fourniture et pose d’une porte battante barreaudée jouxtant le portail équipée d’une serrure 1 point et de béquilles
* Tranchées et fourreaux pour l’amenée électrique
* Amenée électrique aux normes à proximité du portail, repris dans armoire électrique du RDC. Liaison entre armoire et extérieur bâtiment par vide sanitaire.
* Décaissement sur parking pour réalisation des massifs béton utiles et dimensionnés pour pose du portail et de la porte, réfection autour en enrobé
* Evacuation des déchets et gravats