CRITERES TECHNIQUES

Critères généraux

* 18 becs
* Montée en température aussi haute que le bec Mecker
* Appareil électrique et économique

Critères spécifiques :

UTLISATION POLYVALENTE EN MICROBIOLOGIE ET EN CHIMIE

* Stérilisation d’anses de platine, de pipettes Pasteur et de cols de verrerie
* Porter les anses de platine rouge
* Espace de travail stérile autour de l’appareil
* Ensemencements normaux des boites de pétri et sur des tubes inclinés
* Ensemencement de bactériologie : coproculture
* Couler des boites de pétri
* Repiquage micromycète
* Couder le verre
* Border le verre
* Etirer le verre
* Permet de créer les pipettes Pasteur et les râteaux

AUTRES UTILISATIONS

* Ebullition, chauffe, mise en température de corps ou de liquide dans tout récipient

Les offres de prix sont à remettre par mail sur le site de l’AJI ou à mon adresse mail aicha.debza@ac-nancy-metz.fr.