Lycée Louis Modeste-Leroy

EVREUX

**PORTAILS AUTOMATIQUES**

**A BARREAUDAGE VERTICAL**

Descriptif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERISTIQUES** | **ENTREE PRINCIPALE** | **PERSONNELS** | **PERSONNELS LOGÉS** |
| Date mise en service | 2004 | 2010 | 2004 |
| Nombre de vantaux coulissants | 2 | 1 | 1 |
| Dimensions | H 2,50 x L 3,00  (x 2) | H 2,00 x L 6,00 | H 2,50 x L 5,00 |
| Entrée par | ouverture depuis la loge + boîtier à clé sous l’interphone | code, boîtier sur poteau | télécommande + interphone + ouverture depuis la loge |
| Sortie par | boucle | boucle | télécommande |
| Commande possible depuis la loge | oui, peut se bloquer ouverte | oui | oui, peut se bloquer ouverte |
| Interphone | oui | non | oui, à défilement |

**SPECIFICITES**

Portail entrée principale :

- il est flanqué d’un portillon réservé aux piétons, équipé d’une gâche électrique dont l’ouverture se fait à partir de la loge et d’un visiophone (installation en mars 2016)

Interphones :

- 13 logements de fonction ainsi que la loge sont connectés à un interphone. Un des logements est excentré. Le portail manuel de la rue d’Hardencourt est également doté d’un interphone.