**Fourniture et Installation d’un praticable de gymnastique artistique de 13m sur 13m**

**Praticable stable dynamique et confortable avec une surface d’évolution uniforme, mesurant 13 X 13 m pour tous les niveaux de pratique.**

Son épaisseur totale sera de 14,50 cm.

Le praticable sera composé des éléments suivants :

* **Un plancher dynamique (épaisseur 10cm) en bois permettant une grande souplesse avec un kit anti rotation à fixer.** (Assemblage des plaques par profilés de solidarisation et plaquettes de liaison assurant une homogénéité totale évitant toutes les différences de niveaux)
* **Système type plots de mousse dynamiques collés sous le plancher en bois contreplaqué** multiplis calibré pour une restitution complète de l’énergie permettant une dynamique et des rebonds homogènes.
* **Des plaques en mousse (épaisseur : 4cm),** pliables en accordéon, posée sur le plancher et reliées par des bandes auto-agrippantes, apportant confort et amortissement lors des impacts et permettant un démontage facile en cas d’entretien technique de la salle. Kit anti-rotation inclus. **Dynamisme** grâce à une mousse polyéthylène, résistant à la compression et à la traction avec des qualités d’allongement et de déformation exceptionnelles. **Une bonne étanchéité** qui peut résister à l’eau par une structure composée de cellules fermées. Sécurité totale par un **débordement de 25cm** en périphérie pour réduire les risques lors des déplacements à proximité du praticable.
* **Une moquette (0.5cm) séparée de la mousse** pour faciliter l’entretien, solidité générée par l’induction d’une sous-couche latex évitant toute déformation, douce avec un bon maintien. Moquette bicolore pour mieux visualiser la surface d’évolution de 12 X 12 m à démarquer. Finition de la moquette permettant d’éviter les effilochages. Jonctions par bandes auto agrippantes extra fines (100 mm).
* Un classement au feu M3 conformément à la réglementation en vigueur.