**2 Armoires Réfrigérées**

* **Armoire gastronome Inox**
* **2 Portes pleines**
* **10 clayettes GN 2/1 (530 x 650 mm)**
* **Capacité : 1300 L**
* **Froid Ventilé 0° + 8°**
* **Puissance : 800 W**
* **Tension : 220 V mono**
* **Dim : 1480 x 830 x 2010 mm**

**Lave-vaisselle à capot**

1. **Dimensions : 670 x 765 x 1460 mm**
2. **Lave-vaisselle à capot Type : 015 24 L**

Démarrage automatique du cycle à la fermeture du capot

Alimentation eau chaude

Carrosserie tout inox AISI 304

Bras de rinçage inférieur et supérieur rotatifs en acier inox

Cuve avec fond incliné autonettoyante

Cuve à double paroi

Filtres de cuve intégraux

Remplissage automatique de la cuve

Dispositif de sécurité à l’ouverture du capot

Thermostat de sécurité

1. **Option modification Table** pour utilisation des tables en place
2. **Pompe auto-vidangeable**

Cycle de 60/120/1880 seconde

Capacité de cuve (litres) : 34

Puissance surchauffeur : 9 Kw

Puissance cuve : 3 Kw

1. **Accessoires inclus** : 3 paniers

**2 Cellules mixtes**

* **Cellule Mixte**
* **10 niveaux GN 1/1**
* **Tout inox 18/10**
* **Régularisation électronique avec sonde à piquer**
* **Gaz : R404 A**
* **Puissance : 2.28 Kw**
* **Tension : 230 V mono**
* **Dim : 770 x 7790 x 1565 mm**
* **Option : roulettes**

**2 armoires réfrigérées à poissons**

1. **Carrosserie en acier inox**

**Dimensions extérieures : L x P x H (mm) : 695 x 840 x 2130 mm**

1. **Livrée avec 7 bac à fond perforé Dim : 400 x 600 x 1200 mm**

**Capacité : 610 L**

**Température : -4°C à + 4°C**

1. **Serrure intégrée sur le côté**