|  |
| --- |
| FOURNITURE D’UNE SCIE A PANNEAUX |
|  |
| POUR LE LYCEE LOUIS LACHENAL |

**Annexe 1 au Cahier des charges- à renseigner par le candidat**

|  |  |
| --- | --- |
| RAPPEL: | Les cases réservées à la réponse du candidat doivent impérativement être toutes complétées. |
|  | (selon le cas, en précisant la valeur chaque fois que possible ou en inscrivant "oui" ou "non"). |
|  | Toute précision utile peut être ajoutée en observation. |
|  | Toute absence de réponse entraînera l'élimination du candidat. |
|  | Les caractéristiques d'importance secondaire sont grisées. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Référence de l'offre : | |  |  |
|  |  |  |  |
| Société : |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Machine : |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTÉRISTIQUES DEMANDÉES | | PROPOSITION CANDIDAT | OBSERVATIONS CANDIDAT |
| Réglementation | Conformité au Code du Travail justifiée par : |  |  |
|  | certificat joint | (oui / non) |  |
| Ergonomie | Parfaitement adaptée à l'utilisation pédagogique (Visibilité, accessibilité, inscriptions en français) |  |  |
|  |  |
| (oui / non) |  |
| Mise en place | Machine posée au sol (avec fixations) | (oui / non) |  |
| Aspiration | Evacuation des copeaux : fourniture et installation de trappes pilotées par machine | (oui / non) |  |
| Plan de travail | longueur minimum d'usinage |  |  |
| (valeur en mm) |  |
| largeur minimum |  |  |
| (valeur en mm) |  |
| La table à billes, coussin d'air... |  |  |
| (oui / non) |  |
| L'alimentation en panneaux par l'avant de la machine | (oui / non) |  |
| Le presseur latéral numérisé. | (oui / non) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Scie | Dépassement de la lame de scie 60 mm | (oui / non) |  |
| Hauteur de coupe doit être automatique | (oui / non) |  |
| Inciseur | (oui / non) |  |
| Directeur de commande | Type et marque |  |  |
| Visualisation des plans de coupes | (oui / non) |  |
| Modulation manuelle de l'avance | (oui / non) |  |
| Réalisation des programmes en passant par le menu "Exporter vers les interfaces d'optimisation" du logiciel TOPSOLID  (DecoupAid, Opticoupe, Profit-coupe, Ardis) | (oui / non) |  |
| Prestations de services | Fourniture de tous documents en français prévue | (oui / non) |  |
|  |
| Livraison et mise en route prévues | (oui / non) |  |
|  |
| Formation des enseignants prévue | (oui / non) |  |
| Garantie totale de 3 ans assurée dans les conditions requises au Cahier des charges | (oui / non) |  |
| Logiciels | Nombre de postes pour le logiciels de programmation de la machine (40 postes minimum | Précisez |  |
| Coût supplémentaires pour ces postes | (oui / non)  Précisez |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maintenance | Coût précis du contrat de maintenance après et pendant la garantie | (oui / non)  Précisez |  |
| Coût du contrat de téléservice | Précisez |  |
| Tarification heure de déplacement | Précisez |  |
| Tarification heure de travail | Précisez |  |
| Type de contrat et coût (forfait, frais réels) | Précisez |  |

**CLASSEMENT DE L'OFFRE**

**Toutes les données du cahier des charges et l'implantation serviront à noter les différentes offres et à les classer selon des critères précis.**