**LP JACQUARD OULLINS**

**TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN APPARTEMENT PEDAGOGIQUE POUR LES SECTIONS A DOMICILE :**

**Salle 227**

**Travaux à réaliser courant mai 2019**

**Paiement par mandat administratif après service fait**

**Elaboration d’un contrat**

**Les lots peuvent être réalisés par des sociétés différentes mais pas de sous-traitant**

**3 lots dans le devis en TTC**

**Lot Partie électrique**

Pour aménagement déplacement de cloisonnement

Dépose de goulotte sur la cloison y compris l’isolement du circuit électrique

Dépose de goulotte sur la cloison y compris la repose de goulotte existante et câblage des pris 2p+t16A et RG45

Modification de commande d’éclairage et séparation des zones de commande d’éclairage et fourniture d’interrupteur

Fourniture et pose de downlight led 22w (heures de vie 25 000h et 3 ans de garantie)/deux lignes d’éclairage et repose de 9 luminaires de type spots led

Prix ttc

**Lot Partie Plomberie**

**Sanitaire : salle 227**

**Suppression vidoir et remplacement pour wc surélevé sp handicapé avec potence de relevage**

**Evier et lavabo conservés**

Fournitures :

Ensemble pack wc surélevé 46cm

Réservoir dt 3/6l réglable, abattant double blanc frein de chute

Robinet d’arrêt ¼ tour chromé dn 12 rac et joints

Jeu de fixation

Alimentation ef cu 10/12 et évacuations dn 100 compris pipe wc nicoll coudée 90 ° JL et allonge pvc compris rac

Barre de wc relevage avec béquille pellet

Ensemble de douche ouverte (d salle 203)

Receveur céramique blanc 100x80x3 cm ep extra plat/anti dérapant

Plots et bonde icoll

Mitigeur et ens douche

Siège de douche pellet et barre de relevage

Paroi de douche verre trempé de 100x80

Nouveaux réseau ef/ec cu 12/14 et rac pvc 40 compris

Raccordements en faux plafond et installation de deux vannes d’isolement dn 15

Main d’œuvre

Arrêt installation

Coupes en place et dépose de vidoir/chasse haute (mise à dispo du lycée)

Nouvelle installation et raccordement pour : ensemble pack wc surélevé avec barre de relevage et béquille de soutien

Receveur de douche 100x80 avec paroi de douche

Nouveau réseau ef/ec/eu

Remise en eau et essais

Déplacement pour mémoire

Remplacement lave main existant par lave main inox cde frontales au genou

Fournitures : inox avec dosseret et volet frontal

Dimensions 500x385x352 mm

Robinetterie commande au genou avec bec haut

Nouveaux raccordements ef/ec et prémélangeur en réemploi

Evacuation dn 40 et siphon

Main d’œuvre arrêt et installation vidage

Coupes en places, dépose lave mains existant et évacuation au DP

Nouvelle installation lave main compris fixations murales et raccordements dn 12 et pvc40

Remise en eau et essais

**Lot Partie maçonnerie/plâtrerie**

Préparation chantier, protection sol et meubles

Démolition demi-cloison siporex de 0.10 et évacuation 2.15 de longueur par 1.30 de hauteur

Construction de 2 demi-cloisons siporex de 0.10, une de 1.30 x 1.90 et une de 1.30 x 2.15 avec enduit deux faces :

Construction cloison siporex de 10 dans cuisine :2

Pose carrelage sol 20 x 20 à l’emplacement cloison démolie

Exécution de 2 couches de peinture satinée acrylique, sur la totalité de la classe, sur mur : 82.5 m2

Dépose et repose plaques 500x500 du faux plafond, compris fourniture : 12