
**Lycée Polyvalent René CASSIN 75, Route de Saint Clément 69170TARARE**

**Tableau récapitulatif des lots**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° lot** | **intitulé** | **équipement** |
| 1 | 4 postes de câblage en T (habitat et tertiaire | Dimensions :  Hauteur : 2300mm  Largeur : 2300mm minimum  Profondeur : 1200mm minimum  Caractéristiques techniques d’un poste :  Structure autoporteuse en tôle pliée avec trous de diamètre 22mm pour passage des gaines,  3 châssis métalliques permettant la mise en place de plaques de type BA13 (hauteur de 2000 sur largeur 1200mm) recto et verso.  Les plaques de travail (de type BA13) doivent pouvoir se poser et s’enlever facilement (pas de vis de fixation entre la plaque et le châssis)  2 pupitres de commande permettant la mise sous tension séparé entre la partie gauche et la partie droite du poste de câblage.  Caractéristique du pupitre de commande :  1 système d’arrêt général de l’alimentation électrique,  1 protection de type disjoncteur différentiel  3 prises 2P+T  1 prise RJ45  1 voyant de mise sous tension (pouvant être déporté sur le dessus du châssis)  1 interrupteur à clef (type 455) pour la mise sous tension du poste |

Contacts :

Partie technique : M. Maxime Dubreuil , DDFPT /courriel : [Maxime.dubreuil@ac-lyon.fr](mailto:Maxime.dubreuil@ac-lyon.fr)

Partie administrative : Mme Mauricette Debut , secrétaire /courriel : [mauricette.debut@ac-lyon.fr](mailto:mauricette.debut@ac-lyon.fr)

Téléphone :04 74 05 00 74