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Le lycée Robert GARNIER souhaite s’équiper d’un tour à commande numérique 4 axes son BAC PRO TRPM (ex TU) et son BTS CPRP.
Type de machine :
La machine attendue doit répondre aux remarques suivantes :
· Permettre d’assurer la formation des apprenants en toute sécurité (carters arrêts d’urgence,) ;
· Être associée à une garantie d’au moins 2 ans.
Caractéristiques techniques :
· Course Z : 600mm
· Course X, Y : 210-100 mm
· Fréquence de rotation max 6000 tr min
· Mandrin Ø150
· Passage de broche Ø50
· Puissance broche Kw : 11KW à 100%
· Couple broche en Nm 165à 100%
· Diamètre max usinable : 340 mm
· Type de guidage linéaire à rouleaux
· Contre pointe motorisée
· Vitesse de rotation de outils motorisés en Tr/min :4500 
· Conversationnel
· Convoyeur à copeaux
· Mesure outil automatique

Compléments machine :
Les éléments suivants sont considérés comme de véritables atouts complémentaires dans le choix final :
· Protection des utilisateurs ;
· Fourniture d’un package d’outil standard
· Encombrement minimal ;
· Tout complément permettant une plus-value pédagogique pourra être pris en compte.
Installation :
La proposition doit intégrer l’installation, le raccordement, la mise en route et la formation des enseignants. L’offre doit également mentionner le délai de livraison.
Le contrôle de conformité doit être pris en charge et assuré par un organisme agréé.

Pour information, l’entreprise Merdrignac-Dufour sur Le Mans est déjà venu installer des équipements dans l’établissement avec des matériels de manutentions adaptés.


