Cahier des charges four

Capacité :

20 enfournements longitudinaux pour accessoires GN2/1

Chariot d’enfournement avec 65mm d’écart entre les niveaux et des roulettes jumelées

Support de poignées pour chariot d’enfourchement

Grand choix d’accessoires pour différents processus de cuissons (grillade, braisage, cuisson four…)

Pour une utilisation avec accessoires GN 2/1- 1/1 -2/4

Mode four mixte :

Cuisson vapeur 3°c – 130°c

Air pulsé 30°c – 300°c

Combinaison vapeur et air pulsé 30°c- 300°c

Gestion du climat. Mesure et régulation de l’humidité

Réglage de l’humidité par pas de 10%

Port USB intégré.