**ANNEXE 1**

**CARACTERISTIQUES MINIMALES DEMANDEES POUR LES PHOTOCOPIEURS.**

Localisation : salles des professeurs et ateliers.

Photocopieur reconditionné, noir et blanc – couleurs avec fonction scanner

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERISTIQUES | COPIEUR SDP | COPIEUR ATELIERS |
| Appareil reconditionné | Oui | Oui |
| Modèle NB  Fonction copieur NB  Fonction imprimante réseau | Oui  Oui  Oui | Oui  Oui  Oui |
| Fonction scan (NB et couleur) | Oui | Oui |
| Agrafage | Oui | Oui |
| Vitesse NB et couleurs minimum | 110 ppm | 110 ppm |
| Impression en recto verso | Oui | Oui |
| Impression clé USB | Oui | Oui |
| Alimentation papier  A3  A4  By pass | 500 feuilles  2500 feuilles  Oui | 500 feuilles  2500 feuilles  Oui |
| Nombre de copies NB/ an | 400 000 | 200 000 |

* Installation, paramétrage, branchement réseau et formation
* Gestion des comptes de l’ensemble des copieurs à distance
* e-maintenance pour la maintenance, l’approvisionnement en toner, relevés de compteurs