Collège Georges CLEMENCEAU



**Cahier des charges/maintenance du matériel de désenfumage**

Le prestataire doit être dûment agréé pour réaliser cette prestation.

1. Durée du marché :

Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an renouvelable deux fois.

Le marché est à compter du 7 juillet 2018.

1. Descriptif de l’installation :

Trois trappes de désenfumage (évacuateur de fumée).

* 1 DENFC pneumatique,
* 2 treuils.
1. Descriptif de la prestation demandée :

Une visite de maintenance préventive est organisée par année civile. Le contrôle et l’entretien des trappes doivent être réalisés conformément à la législation en vigueur dans un ERP de troisième catégorie de type R.

La visite de maintenance donne lieu à un rapport de vérification transmis à l’établissement.

Une maintenance corrective est proposée selon une grille de tarifs qui sera détaillée dans l’offre.

Un devis sera établi et transmis à l’établissement en cas de mise en conformité du matériel.

1. Déroulement de la procédure
	* Publication de l’offre sur le site AJI jusqu’au 12 février 2018
	* Dépôt des offres jusqu’au 28 février 16h00
	* Instruction des offres jusqu’au 14 mars 2018
	* Publication de l’avis d’attribution sur le site de l’AJI après le vote du conseil d’administration
	* Notification du marché et réponse aux entreprises qui ont soumissionné début avril