**CONTRAT DE MAINTENANCE**

**Prévention**

 2 prestations de maintenance préventive par an à partir du 1er juillet 2018 pour :

* Système de sécurité incendie.
* Système d’alarme anti-intrusion.
* Système de distribution de l’heure et de sonorisation.
* Système d’alarmes techniques.
* Système de désenfumage naturel.

**Dépannage**

2 propositions devront être faites :

* Un forfait annuel comprenant les déplacements et les pièces
* Le montant des déplacements devra être indiqué.

Préciser vos délais d’intervention à chaque fois.

**Matériel concerné**

INCENDIE

Système de détection incendie

* Equipement de contrôle et de signalisation alarme incendie concept ADDRES III 250 points
	+ 3 tableaux répétiteurs RP ADDIII en coffret C 3
	+ 33 déclencheurs manuels adressables avec isolateur court circuit DM 95
	+ 2 détecteurs optiques de fumée adressables OPO-A/S

Système de mise en sécurité incendie

* 1 centralisateur de mise en sécurité concept AGORA BUS
* 1 module de base MG4F
* 1 module de communication VT3
* 1 module LCD
* 2 modules MD4A
* 1 module ME16F
* 1 carte relais
* 1 alimentation AES 48V
* 1 alimentation auxiliaire 48 V ( 26 diffuseurs sonores piezzo DS 01PZ, 2 éléments déportés adressables EDA)

INTRUSION

* Centrale intrusion HORUS 24
* 3 alimentations 12V 2A
* 1 transmetteur téléphonique DIALTEL

DISTRIBUTION DE L’HEURE ET SONORISATION

* 1 ensemble de distribution de l’heure concept GT9/S 150
* 1 base de temps à quartz

ALARME TECHNIQUE

* 1 ensemble d’alarmes techniques ATR 16 directions

DESENFUMAGE

* 18 skydomes et leurs commandes associées dont 8 actionnés par cartouches de CO2.