

**BORDEREAU DE PRIX**

**ACQUISITION DE MATERIEL NAUTIQUE**

**JANVIER 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTS** | **CARACTERISTIQUES** | **QUANT.** | **P.U.HT** | **T.V.A** | **TOTAL TTC** |
| Lot n°1 Tables Aspirantes + consommables | * Table mobile à filtre interchangeable pour capter les polluants fin résultant d'opération de ponçage type TMFI Dimension (PxLxH) 1010x1105x1430mm Puissance 0,75KW triphasé 400v Vitesse moyenne verticale 1,4m/s- horizontale 0,7m/s Débit 2700m3/h Prévoir 4 filtres de rechange | 2 |  |  |  |
| **TOTAL DU LOT** |  |  |  |  |
| Lot N°2 Moteurs Suzuki occasion ou équivalent + Logiciels de pièces détachées et de diagnostic avec câbles +Formation | * Moteur SUZUKI 250cv occasion complet en état de marche * Moteur SUZUKI 140cv occasion complet en état de marche * Logiciel de diagnostic avec ses câbles ainsi que la formation relative à ce dernier | 2  1  1 |  |  |  |
| **TOTAL DU LOT** |  |  |  |  |
| Lot N°3  Servante d’atelier mécanique | * Servante d'atelier Facom mécanicien auto 6 tiroirs avec outillage complet ou équivalent + Clé dynamométrique de 2 à 25 N.m + Clé dynamométrique de 20 à 100 N.m | 4 |  |  |  |
|  | **TOTAL DU LOT** |  |  |  |  |
| **LOTS** | **CARACTERISTIQUES** | **QUANT.** | **P.U.HT** | **T.V.A** | **TOTAL TTC** |
| Lot n°4 Outils de diagnostic nautique multimarque : interface+ logiciel + câbles | * Interface moteur marins in-bord et hors-board Navigator TXB EVO Marine * Logiciel TEXA IDC5 PREMIUM MARINE Software licence * Câble principal Marine * Câble Honda * Câble 2 Voies Mercury * Câble 4 Voies Mercury * Câble YAMAHA * Câble Volta Penta * Câble OBD * Câble VOLVO * Câble Marine SUZUKI * Câble Marine universel avec pointes de dérivation * Câble Marine EVINRUDE (AM13) * Câble Marine VOLVO, MERCRUISER essence * Câble Marine YANMAR ligne CAN * Câble Marine SEEDOO * Câble BRP diagnostic et programmation de clé | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 |  |  |  |
| **TOTAL DU LOT** |  |  |  |  |
| Lot N°5 Banc test alternateur/démarreur | * Banc de test alternateur et démarreur 12/24v + Logiciel de base de donnée et outil de contrôle + câble de raccordement à un ordinateur | 1 |  |  |  |
| **TOTAL DU LOT** |  |  |  |  |
| Lot N°6 Appareils de mesure | * Hygromètre Chauvin Arnoux 1246 ou équivalent * Testeur de haute pression common Rail Foxwell-CRD700 ou équivalent * POWER PROBE 3 MASTER COMBO KIT réf:PPKIT03S * Thermomètre infrarouge Kasimir AD70 | 1  1  4  4 |  |  |  |
| **TOTAL DU LOT** |  |  |  |  |
| **LOTS** | **CARACTERISTIQUES** | **QUANT.** | **P.U.HT** | **T.V.A** | **TOTAL TTC** |
| Lot N°7 Servante d'aspiration | * Servante d’aspiration SACATEC 3000W ou équivalent 2 sorties filtrées 17 000cm2 de superficie de filtration Cuve 75L triphasé 400v | 1 |  |  |  |
| **TOTAL DU LOT** |  |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL DES LOTS** |  |  |  |  |

Marin, le 14.01.2021

La Proviseure,

Antoinette PALVAIR.

