**DEMANDE DE DEVIS POUR 3 CHAMBRES APPARTEMENT DE FONCTION**

**POSSIBILITE DE VISITER L’APPARTEMENT**

**1/CHAMBRE ACCOLE AU SEJOUR**

-Dépose des sols existants, compris évacuation et mise en décharge

-Ponçage en 3 passes en grille 80 et 100, finition mono brosse de 120

-Vitrification en 2 couches verni Polyuréthane Bicomposante aspect satinée, engrénage entre les 2 couches avec grille 1500

**2/CHAMBRE 1**

-Dépose des sols existants, compris évacuation et mise en décharge

-préparation des sols

-Fourniture et pose d’un sol en PVC imitation parquet

-Fourniture et pose d’une barre de seuil

**3/CHAMBRE 3**

-Dépose des sols existants, compris évacuation et mise en décharge

-Ponçage en 3 passes en grille 80 et 100, finition mono brosse de 120

-Vitrification en 2 couches verni Polyuréthane Bicomposante aspect satinée, engrénage entre les 2 couches avec grille 1500