DESCRIPTIF POUR MAPA 4 VITRINES SELF

**LOT UNIQUE : 4 VITRINES SELF SUR BAIE LIBRE+ ACCESSOIRES ET COMPLEMENTS :**

**1. Caractéristiques techniques :**

- **4 Vitrines self sur 3 niveaux** type «  tournus » ou équivalent.

-Parois latérales en double vitrage.

- Fermeture côté service par portes coulissantes en double vitrage.

- Fermeture côté client par rideau thermique.

- 3 niveaux de présentation en verre trempé ép.6 mm avec pare haleine.

- Programmation de l’heure de démarrage en mode différé.

- P : 1.55 kw

- Dimensions indicatives : L=1600 – P : 830 – H : 1830 ( le soumissionnaire s’assurera de la parfaite intégration sur site lors de la visite sur place ).

-Fiche technique du matériel

**2. Accessoires demandés :**

- supplément pour groupe pour haute température ambiante

- Habillage latéral ( même teinte que façade)

**3. Installation : :**

- Démontage et évacuation des vitrines existantes

- Mise en place et raccordement sur attentes existantes

- Essais de fonctionnement

**4. Visite :**

- Une visite sur place est **obligatoire** pour répondre à l’offre.( attestation jointe)

- Veuillez prendre contact avec M. SARRAZIN ou M. BABIN pour cette visite.

- Veuillez noter la fermeture de l’établissement du 3/02 au 15/02/2023 inclus.

**4. VALIDITE DE L’OFFRE 30 JOURS MINIMUM.**

**5.CRITERES de CHOIX du PRESTATAIRE :**

- 30 % qualité du matériel et de ses accessoires, dont performances énergétiques ( consommations électriques), fiche technique obligatoire.

- 20 % services associés : service après-vente, disponibilité des pièces, durée de garantie constructeur, formation du personnel, conditions de mise en service, l’intégration dans l’environnement…

- 20 % : la qualité des conditions de livraison et d’installation et le respect des délais

- 30 % : prix