**Lycée P . de Coubertin MEAUX 77100 Cuisine**

1. Hotte centrale en inox comprenant :

-avaloir en inox

-4 néons

-2x11 filtres (hors contrat, à la charge du lycée)

1. Hotte murale comprenant :

-avaloir en inox

- 1x6 filtres (hors contrat, à la charge du lycée)

-1 néon

1. Hotte murale comprenant :

-avaloir en inox

-2x2 filtres (hors contrat, à la charge du lycée)

-2x2 plateaux

-1 néon

1. Hotte murale comprenant :

-avaloir en inox

-2x2 filtres (hors contrat, à la charge du lycée)

-2x2 plateaux

-1 néon

1. Hotte murale comprenant : lave batterie

-avaloir en inox

-4 filtres à graisse (hors contrat, à la charge du lycée)

1. Hotte pâtisserie

-avaloir en inox

-4 filtres

-3 plateaux 1/2

**Lycée P . de Coubertin MEAUX 77100**

**Local plonge** réfectoire

Système d’extraction situé au dessus du lave-vaisselle comprenant :

-1 gaine et un plenium peint

-4 grilles d’extraction

-1 trappe de maintenance sur le plenium

Pour l’ensemble des hottes, réseau de gaine en faux plafond.

La tourelle d’extraction du local plonge batterie et cuisine sont situées en terrasse.

L’accès se fait par le dernier étage du Bât A

Pour l’extracteur du local plonge réfectoire le Système d’extraction situé au-dessus du lave-vaisselle sur le toit.

2/2