****



**Equipement du LP Ferdinand Buisson d’une table de découpe plasma à commande numérique pour l’année 2023-2024**



***245, Rue Ferdinand Buisson 95120 ERMONT***

***Tel : 01.34.15.70.61 Tcp : 01.34.15.94.57 Mel: 0950657y@ac-versailles.fr***

|  |
| --- |
| CAHIER DES CHARGES |
| Demande :  Equipement du LP Ferdinand Buisson d’une une table de découpage plasma à commande numérique par la région Ile de France |
| Ateliers concernés :  Métallerie et Menuiserie Aluminium Verre du LP Ferdinand Buisson  Espace d’implantation prévu : ????????????????? |
| Caractéristiques de la machine souhaités :   * Découpeuse plasma à commande numérique * Dimension de la table/format de la tôle : Surface utile de découpe (X x Y ) 1050 mm x 2050 mm * Epaisseur de coupe souhaitée : 20 mm maximum * Aspiration avec Filtre à décolmatage relié au système d’aspiration * Fourniture des gaines nécessaires au raccordement * Aucune offre avec à bac d’eau |
| Formation des professeurs sur :   * La mise en marche de la machine * Les différents paramètres de réglage * Le changement d’outil * La maintenance de premier niveau * Sur le logiciel de commande numérique (imbrication, programmation etc…) * Nombre de personne à former : 3-4 |
| SAV :   * Proposition d’un contrat de maintenance préventive et curative : changement de pièce, déplacement technicien, assistance à distance. |
| Transport-livraison :   * Transport et livraison de la machine à l’emplacement prévue * Montage de la machine sur site avec les différents raccordements * Réception sur site par un organisme agréé |
| Caractéristiques du point de livraison et de l’accès à l’atelier :    Entrée dans l’établissement   * 245 rue Ferdinand Buisson, par le couloir de livraison de l’établissement. La porte de l’atelier est attenante au couloir. * Largeur de la porte : 3.90m |
| Entrée de l’atelier métallerie :   * Largeur de la double porte : 2.35m * Hauteur : 3m |
| Conditions :   * La visite sur place d’un technico-commercial est obligatoire, sans cela l’offre ne sera pas étudié |
| Paiement :   * Après la validation du bureau de contrôle |