**MAINTENANCE SYSTEME D’INCENDIE**

*PRESTATION*

* **Périmètres**

1 – système de sécurité incendie

2 – portes coupe feu

* **Nature des prestations**

1 – maintenance préventive, périodicité annuelle

2 – maintenance corrective sur demande dans un délai maximum de 2 heures

3 –astreinte 24heures :24,7 jours /7

* **Durée et validité**

le contrat prendra effet au 15 juin 2018

durée de 3 ans

EQUIPEMENT

* 1 Centrale incendie type 1 TSM EVO+UGA
* 27 déclencheurs manuels
* 1 carte 4 départs
* 20 diffuseurs sonores
* 1 report
* CMSI ET/MT
* ALIM 24V 50W
* 11 portes coupe feu