DESCRIPTIF TECHNIQUE DES PHOTOCOPIEURS CONCERNÉS PAR LE MARCHÉ

Annexe 1.a

SITE GODART ROGER (10 photocopieurs)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bât |
| Administration | G | Enseignement | Enseignement | CDI | E | BTS | Vie Scolaire |
| Reprographie | Proviseur | Intendance |
| Volume copies moyen annuel en noir | 180 000 | 80 000 | 80 000 | 160 000 | 400 000 | 400 000 | 50 000 | 160 000 | 160 000 | 400 000 |
| Volume copies moyen annuel en couleur | 46 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacité de chargement de feuilles | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 100 | 4 150 | 4 150 | 1 140 | 2 100 | 2 100 | 4 150 |
| Débit copies noires | 55 | 53 | 53 | 55 | 65 | 65 | 30 | 55 | 55 | 65 |
| Débit copies couleurs | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Format papier | A6 au srA3 | A6 au A4 | A6 au A4 | A6 au srA3 | A6 au srA3 | A6 au srA3 | A6 au srA3 | A6 au srA3 | A6 au srA3 | A6 au srA3 |
| Grammage papier | 60g à 300g | 60g à 220g | 60g à 220g | 60g à 220g | 60g à 220g | 60g à 220g | 60g à 220g | 60g à 220g | 60g à 220g | 60g à 220g |
| Chargeurs introducteurs automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tri et agrafage automatique 50 feuilles mini | Oui externe | Oui interne | Oui interne | Oui externe | Oui externe | Oui externe | Oui externe | Oui externe | Oui externe | Oui externe |
| Zoom | 25% à 400% | 25% à 400% | 25% à 400% | 25% à 400% | 25% à 400% | 25% à 400% | 25% à 400% | 25% à 400% | 25% à 400% | 25% à 400% |
| Tri électronique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion par code utilisateur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Centralisée sur les 2 sites | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Usage en imprimante réseau | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Temps de préchauffage | 30 secondes | 30 secondes | 30 secondes | 60 secondes | 30 secondes | 30 secondes | 31 secondes | 60 secondes | 60 secondes | 30 secondes |
|  Scanner | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Relevé des copies à distances et gestion des copies | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Matériel sur le réseau | Réseau Admin | Réseau Admin | Réseau Admin | Réseau Pédago | Réseau Pédago | Réseau Pédago | Réseau Pédago | Réseau Pédago | Réseau Pédago | Réseau Pédago |

1. PARC DE PHOTOCOPIEURS

SITE AVENUE DE CHAMPAGNE LÉON BOURGEOIS (2 photocopieurs)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bât |
| Enseignement | Administration |
| Volume copies moyen annuel en noir | 400 000 | 80 000 |
| Volume copies moyen annuel en couleur |  | 6 000 |
| Capacité de chargement de feuilles | 4150 | 2 180 |
| Débit copies noires | 65 | 53 |
| Débit copies couleurs | X | 31 |
| Format papier | A6 au srA3 | A6 au srA3 |
| Grammage papier | 60g à 220g | 60g à 220g |
| Chargeurs introducteurs automatique | Oui | Oui |
| Tri et agrafage automatique 50 feuilles mini | Oui externe | Oui interne |
| Zoom | 25% à 400% | 25% à 400% |
| Tri électronique | Oui | Oui |
| Gestion par code utilisateur | Oui | Oui |
| Centralisée sur les 2 sites | Non | Non |
| Usage en imprimante réseau | Oui | Oui |
| Temps de préchauffage | 30 secondes | 30 secondes |
|  Scanner | Oui | Oui |
| Relevé des copies à distances et gestion des copies | Oui | Oui |
| Matériel sur le réseau | Réseau Pédago | Réseau Admin |

Annexe 1.b

Annexe 2

1. LOGICIELS DE GESTION
2. Pour les codes d’accès et volume de photocopies
* Les codes d’accès ainsi que les quotas de photocopies délivrés aux utilisateurs devront fonctionner sur les photocopieurs destinés à la pédagogie implantée sur les 2 sites.
* L’utilisation des photocopieurs installés sur le réseau administratif se fera sans code d’accès.
* Le logiciel de gestion des codes d’accès sera installé sur le serveur TICE du site Godart Roger, ainsi que sur le serveur TICE du site Léon Bourgeois. Ces deux logiciels de gestion devront gérer les mêmes comptes utilisateurs.
* Le logiciel de gestion de décompte des copies effectuées sera installé sur les deux serveurs (du site Godart Roger et du site Léon Bourgeois au service TICE) et ils devront se synchroniser afin de compter toutes les photocopies réalisées par chaque utilisateur quel que soit le site.
1. Les impressions en réseau
* Les impressions en réseau ne pourront être lancées que sur les photocopieurs du site concerné (le logiciel d’impression sera installé sur chacun des 2 sites).
1. Relevés trimestriels de consommation
* Les relevés trimestriels de consommations devront être effectués à distance ou sur place par le titulaire du marché sur l’ensemble des photocopieurs des 2 sites et des 2 réseaux.