SCHÉMA TECHNIQUE D’ORGANISATION DU PARC DE PHOTOCOPIEURS

Les bâtiments sont reliés par fibres optiques sur les deux sites.

Un serveur d’impression esclave est installé sur le site Léon et un serveur d’impression master est installé sur le site Godart ; Un deuxième serveur d’impression sur le site Léon est obligatoire pour résoudre le problème des coupures régulières du pont radio et permettre la continuité dans l’utilisation des photocopieurs. Les deux serveurs d’impression doivent synchronisés pour que chaque utilisateur retrouve un même compte sur les deux sites.

Remarques : Le serveur11 sur le site Léon permet d’assurer la continuité des connexions des postes en cas de coupure du pont radio. Le serveur11 resynchronise avec les deux serveurs du site Godart une fois le pont rétabli.

**SITE LÉON BOURGEOIS**

**SITE GODART ROGER**

Photocopieur Intendance

Photocopieur Intendance

Photocopieur Bâtiment CDI

Photocopieur Bâtiment E

Photocopieur Bâtiment BTS

Photocopieur Bâtiment Enseignants

Photocopieur Bâtiment Enseignants

Photocopieur Reprographie

Réseau Administratif Léon

Pôle Administrateur sur le site Léon Bourgeois

Service TICE( serveur impression2 )

Réseau pédagogique ( serveur11 )

Réseau Administratif Godart

Pôle Administrateur sur le site Godart Roger

Service TICE ( serveur impression1 )

Réseau pédagogique ( serveur01 et serveur04 )

Photocopieur Bâtiment Vie Scolaire

Photocopieur Bâtiment G

Photocopieur Secrétariat Proviseur

Photocopieur Reprographie

**Web**

**Web**

**Pont**

**radio**

**Web**

**Web**